Bild:Re66 boezberg.jpg - Alemannische Wikipedia

# Bild:Re66 boezberg.jpg

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Dateiversionen
- Bildverweise
- Metadaten

Größe der Voransicht: 800 × 503 Pixel
Version in höherer Auflösung‎ (1.200 × 754 Pixel, Dateigröße: 321 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

Es folgt der Inhalt der Datei-Beschreibungsseite.

## [edit] Summary

Description | Deutsch: Re 10/10, das heisst Re 6/6 mit Re 4/4 II in Vielfachsteuerung mit Stahlrollenzug auf der Bözberglinie in Richtung Brugg. English: Re 10/10 i.E. Re 6/6 MUed with an Re 4/4 II with a steel coil train on the northern Bözberg ramp.
Source | self-made, http://www.bahnbilder.ch/index.php?action=picture&id=179
Date | 28.3.2007
Author | Kabi
Permission (Reusing this image) | See below.

## [edit] Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Asturianu | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Kurdî / كوردي | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar
aktuell | 21:28, 20. Mei 2007 | Kabi | 1.200×754 | 321 KB | {{Information |Description=Re 6/6 mit Re 4/4 II in Vielfachsteuerung auf der Bözberglinie in Richtung Brugg. Re 6/6 together with an Re 4/4 II on the northern Bözberg ramp. |Source=self-made, http://www.bahnbilder.ch/index.php?action=picture&id=179 |Da

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- SBB Re 6/6

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | Canon
Modell | Canon EOS 350D DIGITAL
Belichtungsdauer | 1/1250 Sekunden (0.0008)
F-Wert | f/5
Erfassungszeitpunkt | 12:38, 28. Mär. 2007
Brennweite | 13 mm
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 240 dpi
Vertikale Auflösung | 240 dpi
Software | Adobe Photoshop CS2 Macintosh
Speicherzeitpunkt | 20:22, 2. Apr. 2007
Fotograf | unknown
Belichtungsprogramm | Blendenautomatik
Filmempfindlichkeit (ISO) | 200
Exif-Version | 2.21
Digitalisierungszeitpunkt | 12:38, 28. Mär. 2007
Shutter Speed Value | 10.287712
Blendenwert | 4.643856
Belichtungsvorgabe | 0
Messverfahren | Muster
Blitz | 16
Farbraum | 65535
Sensorauflösung horizontal | 3954.233409611
Sensorauflösung vertikal | 3958.7628865979
Einheit der Sensorauflösung | Zoll
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Aufnahmeart | Standard

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech