Schmalspur - Alemannische Wikipedia

# Schmalspur

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

De Begriff Schmalspur wird vor Allem i d'r Isebahn-Fachsprach verwändet. De Schmalspurbahne werdäd Gläis zuegordnet, wu schmelär sind als d' Regelspur vu 1435 mm. Mäischtens sind diä Gläis ä Meter bräit, da redt mer vu Meterspur.

## [ändere] Verwändig

D' Meterspur isch i d'r Schwiiz di zwäitmäischt verbräiteti Gleisbreiti bi de Ysebahnliniä. Mer ordnet si d'r Schmalspur zue, dänn d' Normalspur beträgt bekanntlich 1435 Millimeter.

I villnä Stedt sind d' Tramgläis schmalspurig. Di gliichä Spurwiitene, mäischtens 100, 75 oder 60 Santimeter, werdät auf für Tramähnlichi Überlandbahne iigsetzt. Ä schmalspurigs Schinäfahrzüüg het vill de chürzer Brämswäg als ä normalspurigs. Vor Allem wänns gilt, ängi Kurve z' bewältige, au im Gebirge, wählt mer bi d'r Planig i d'r Regel ä Meterspur. Fascht alli Standseil- und Zahradbahne sind vu dem här schmalspurig. Uusnahme sind d' Rigi-Bahne und d' Rorschach-Häidä-Bahn.

Kategori: Ysebahn

##### Views

- Artikel
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech

##### Anderi Sprooche

- Български
- Česky
- Deutsch
- English
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Українська
- 中文