Bild:Roma - Tempio di Ercole e di Portunus.JPG - Alemannische Wikipedia

# Bild:Roma - Tempio di Ercole e di Portunus.JPG

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Dateiversionen
- Bildverweise
- Metadaten

Größe der Voransicht: 800 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung‎ (2.272 × 1.704 Pixel, Dateigröße: 885 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

Es folgt der Inhalt der Datei-Beschreibungsseite.

## [edit] Summary

Roma, Tempio di Ercole e di Portunus. 13.10.2005 Mac9

## [edit] Licensing

| This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one. Official license

## Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar
aktuell | 10:38, 14. Okt. 2005 | Mac9 | 2.272×1.704 | 885 KB | == Summary == Roma, Tempio di Ercole e di Portunus. 13.10.2005 Mac9 == Licensing == {{cc-by-sa-2.5}}

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Rom

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | Canon
Modell | Canon PowerShot A85
Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0.005)
F-Wert | f/3.5
Erfassungszeitpunkt | 16:20, 13. Okt. 2005
Brennweite | 9.40625 mm
Speicherzeitpunkt | 16:20, 13. Okt. 2005
Y und C Positionierung | 1
Exif-Version | 2.2
Digitalisierungszeitpunkt | 16:20, 13. Okt. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel | 3
Shutter Speed Value | 7.65625
Blendenwert | 3.625
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 3.625
Messverfahren | Muster
Blitz | 24
Farbraum | sRGB
Sensorauflösung horizontal | 10819.047619048
Sensorauflösung vertikal | 10784.810126582
Einheit der Sensorauflösung | Zoll
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Digitalzoom | 1
Aufnahmeart | Standard

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech