Bild:Sybin4.jpg - Alemannische Wikipedia

# Bild:Sybin4.jpg

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Dateiversionen
- Bildverweise
- Metadaten

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Sybin4.jpg‎ (400 × 300 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

Es folgt der Inhalt der Datei-Beschreibungsseite.

Description | Sibiu, Romania
Source | self-made
Date | July 2006
Author | Ewa Dryjanska
Permission (Reusing this image) | See below.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. In short: you are free to distribute and modify the file as long as you attribute its author(s) or licensor(s). Official license

Català | Česky | Deutsch | English | Español | Français | עברית | Italiano | Lietuvių | Magyar | Nederlands | Polski | Português | Русский | Türkçe | ‪中文(繁體)‬ | +/-

## Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

| Version vom | Benutzer | Maße | Dateigröße | Kommentar
aktuell | 18:28, 13. Sep. 2007 | Ewa Dryjanska | 400×300 | 37 KB | {{Information |Description=Sibiu, Romania |Source=self-made |Date=July 2006 |Author= Ewa Dryjanska }} {{cc-by-3.0}} Category:Sibiu

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Sibiu

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | OLYMPUS IMAGING CORP.
Modell | SP500UZ
Belichtungsdauer | 1/100 Sekunden (0.01)
F-Wert | f/5.6
Erfassungszeitpunkt | Unbekanntes Datum
Brennweite | 6.3 mm
Bildtitel | OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 72 dpi
Vertikale Auflösung | 72 dpi
Software | Version 1.1
Speicherzeitpunkt | Unbekanntes Datum
Y und C Positionierung | 2
Belichtungsprogramm | Kreativprogramm mit Bevorzugung hoher Schärfentiefe
Filmempfindlichkeit (ISO) | 80
Exif-Version | 2.21
Digitalisierungszeitpunkt | Unbekanntes Datum
Komprimierte Bits pro Pixel | 2
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 2.97
Messverfahren | Muster
Lichtquelle | Unbekannt
Blitz | 16
Farbraum | sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Digitalzoom | 0
Aufnahmeart | Standard
Kontrast | Normal
Sättigung | Normal
Schärfe | Normal

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech