Paret/Grafia B - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Paret/Grafia B

### De Biquipedia

| Iste articlo ye escrito con una grafía alternatiba esperimental propuesta por bels biquipedistas aintro d'o Biquiproyeuto:Grafía. Puede beyer-se a bersión escrita con as nomas de Uesca aquí.

Una paret de ladriêllos.

Una paret no ye si que una estrutura vertical considerata en arquiteutura, que aïsla un espacio interior de l'êxterior. Cal que sían duraderas, resistents e que aïslen d'a hômidat.

## [editar] Clasificacion seguntes a suia ubicacion

- Parez exteriors: aïslan, fetas de ladriêllos recôbièrtos de mortero de calç u cêmiento e pintatos dêmpués. Puéden estar recôbièrtas de losas de materials petrêios u altros.

- Parez interiors: dêviden espacios, son pintatas u cal·latas ó talment recôbièrtas de paper, moqueta, fusta, etc.

- Parez medyanils: Fan separatas dos casas colindants.

## [editar] Clasificacion seguntes as suyas funcions

Una paret adecorata pör ös sumerios.

- Parez mayestras u de carega: Carégan o peso d'a obra u d'as bigas, sotztiénen vuèltas, arcadas, etc.

- Parez zërradoras: Fan o edificio delimitato, encara que no ne sôportan garra carêga.

- Tabiques: Desêparan as abitacions u estáncias d'una vivienda.

## [editar] Se veiga tammien

- Muralla
- Frontera

## [editar] Enrastres externos

- Se véigan as imágens de Commons sobre parez.

Categoría: Articlos con grafía menos combenzional

##### Views

- Articlo
- Descusión
- Bersión autual

##### Mirar