Imachen:Chainsaw ms280c 1.jpg - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Imachen:Chainsaw ms280c 1.jpg

### De Biquipedia

- Imachen
- Istorial de l'archibo
- Binclos ta la imachen
- Metadatos

Grandaria d'ista ambiesta prebia: 800 × 445 píxels
Imachen en a maisima resoluzión‎ (1.344 × 747 píxels; grandaria de l'archivo: 89 KB; tipo MIME: image/jpeg)

| Iste ye un fichero de Wikimedia Commons, un deposito de contenito libre agüespato por Wikimedia. Más abaxo se reproduze a suya pachina de descrizión con a informazión arredol d'o suyo orichen y lizenzia.

A descripzión d'o suyo pachina de descripzión de l'archibo s'amuestra en o cobaxo.

Stihl MS280C Chainsaw, general view.

Manufactured in 2003.

Picture taken UK, June 2005.

| This file is licensed under Creative Commons ShareAlike 1.0 License

## Istorial de l'archibo

Punche en una calendata/ora ta beyer l'archibo como amanixeba por ixas engüeltas.

| Calendata/Ora | Usuario | Dimensions | Grandaria d'o fichero | Comentario
autual | 13:54 23 chn 2005 | Emrys2 | 1.344×747 | 89 KB | Stihl MS280C Chainsaw, general view. Manufactured in 2003. Picture taken UK, June 2005. {{cc-sa-1.0}}

## Binclos ta la imachen

Istas son as pachinas que tienen binclos ta ista imachen:

- Tronzador

## Metadatos

Iste archibo contiene informazión adizional, probablement adibida por a camara dichital, o escáner u o programa emplegato ta creyar-lo u dichitalizar-lo. Si l'archibo ha estato modificato dende o suyo estau orichinal, bels detalles podrían no reflexar completament l'archibo modificato.

Fabriquero d'a maquina | FUJIFILM
Modelo de maquina | FinePixS2Pro
Tiempo d'esposizión | 1/60 seg (0.016666666666667)
Numero F | f/8
Calendata y ora de chenerazión d'os datos | 14:31 23 chn 2005
Longaria d'o lente focal | 105 mm
Orientazión | Normal
Resoluzión orizontal | 72 dpi
Resoluzión bertical | 72 dpi
Software emplegato | Adobe Photoshop CS Windows
Calendata y ora d'o zaguer cambeo de l'archibo | 14:45 23 chn 2005
Posizión de Y y C | 2
Programa d'esposizión | Prioridat á l'obredura
Sensibilidat ISO | 200
Bersión Exif | 2.2
Calendata y ora d'a dichitalizazión | 14:31 23 chn 2005
Modo de compresión d'a imachen | 2
Belozidat de l'obturador | 6
Obredura | 6
Brilura | 6
Siesco d'esposizión | 0
Modo de mesura | Patrón
Fuent de luz | Guambra
Flash | 0
Espazio de colors | sRGB
Resoluzión en o plano focal X | 630
Resolución en o plano focal Y | 630
Unidaz d'a resoluzión en o plano focal | 3
Metodo de sensache | Sensor d'aria de color d'un chip
Prozesau d'imachen presonalizato | Prozeso normal
Modo d'esposizión | Esposizión automatica
Balanze de blancos | Balanze manual de blancos
Longaria focal equibalent á zinta de 35 mm | 157
Mena de captura d'a eszena | Estándar
Contraste | Fuerte
Saturazión | Normal
Nitideza | Suabe
Rango de distancias á o sucheto | Esconoixita

##### Views

- Imachen
- Descusión
- Bersión autual

##### Mirar