Address Resolution Protocol - Biquipedia, a enziclopedia libre

# Address Resolution Protocol

### De Biquipedia

Exemplo Address Resolution Protocol

ARP son as sieglas en anglés de Address Resolution Protocol (Protocolo de resoluzión d'adrezas).

Ye un protocolo de ran de rete responsable de trobar l'adreza hardware (Ethernet MAC) que corresponde á una determinata adreza IP. Ta fer-lo nimbía un paquete (ARP request) á l'adreza de multidefusión d'o rete (broadcast, MAC = FF-FF-FF-FF-FF-FF) con l'adreza IP por a cuala se pregunta, y s'aspera á que ixa maquina (u atra) responda (ARP reply) con l'adreza Ethernet que li corresponde. Cada maquina tien una caché con as adrezas traduzidas ta reduzir o tiempo d'aspera.

En Ethernet, a capa d'enlaze treballa con adrezas fesicas. O protocolo ARP s'encarga de traduzir as adrezas IP á adrezas MAC (adrezas fesicas). Ta reyalizar ista traduzión, o ran d'enlaze emplega las tablas ARP, cada interfaz tien tanto una adreza IP como una adreza fesica MAC.

ARP s'emplega en 4 casos de comunicazión entre 2 hosts:

1. Cuan 2 hosts i son en o mesmo rete y uno quiere nimbiar un paquete ta l'atro.
2. Cuan 2 host i son sobre retes diferens y deben emplegar un gateway/router ta adubir atro host.
3. Cuan un router ha menester de nimbiar un paquete ta un host á trabiés d'atro router.
4. Cuan un router ha menester de nimbiar un paquete ta un host d'o mesmo rete.

## [editar] Enrastres esternos

- RFC 826

Categoría: Protocolos d'Internet

##### Views

- Articlo
- Descusión
- Bersión autual

##### Mirar

##### En atras luengas

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Latviešu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- 中文