Ӳкерчĕк:Plastic- and Nylonzipper.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Plastic- and Nylonzipper.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1536 × 2048 пиксел, файл пысăкăше: 1,28 МБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

| This is a featured picture on Wikimedia Commons. We think it is one of the finest images on Commons; see its nomination. If you have an image of similar quality that can be published under a suitable copyright license, be sure to upload it, tag it, and nominate it.

This image was selected as a picture of the day for March 09, 2008. It was captioned as followed:
English: Zippers made with plastic and nylon

Afrikaans: 'n Plastiek- en nylonritssluiter
Asturianu: Detái de dos calamiyeres (o remelleres), una de plásticu y otra de nylon
Беларуская: Маланкавыя замкі, зробленыя з пластыку і нейлону.
Česky: Plastová zdrhovadla, neboli zipy
Dansk: Lynlåse af plastic og nylon.
Deutsch: Profil - und Spiralreißverschluss aus Kunststoff
English: Zippers made with plastic and nylon
Español: Detalle de dos cremalleras, una de plástico y otra de nylon.
Euskara: Plastikozko eta nylonezko kremailerak.
Français : Comparaison d'une fermeture à glissière en plastique et une autre en nylon.
Galego: Comparación entre un peche de cremalleira de plástico e outro en nailon.
Magyar: Cippzárak
Íslenska: Rennilásar: annar úr plasti og hinn úr næloni.
Italiano: Cerniere lampo in plastica e nylon.
日本語: プラスチックとナイロンで作られたジッパー
한국어: 플라스틱 그리고 나일론으로 만든 지퍼.
Nederlands: Een plastic- en een nylon rits
Português: Comparação entre um ziper de plástico com um de nylon.
Slovenčina: Zips vyrobený z plastu a nylonu
Slovenščina:
Српски / Srpski: Пластични и најлонски рајсфершлус.
Svenska: Två olika blixtlås av plast och nylon.
‪中文(简体)‬: 塑料和尼龙拉链
‪中文(繁體)‬: 由塑料和尼龍製成的拉鏈

Description | Deutsch: Profil- und Spiralreißverschluss aus Kunststoff English: Plastic- and Nylonzipper Français : Comparaison d'une fermeture éclair en plastrique et une autre en nylon 中文 : 塑料和尼龙拉链
Source | self-made
Date | November 2007
Author | Rabensteiner - Bearbeitet von Rainer Z
Permission (Reusing this image) | See below.
Other versions | Image:Profil und spiralreissverschluss Retro-fashion AM.jpg

## [edit] Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Asturianu | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Kurdî / كوردي | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 10:10, 27 чӳк 2007 | Rabensteiner | 1536 × 2048 | 1,28 МБ | {{Information |Description= Profil- und Spiralreißverschluss aus Kunststoff -- Plastic- and Nylonzipper |Source=self.made |Date=November 2007 |Author=Rabensteiner |Permission= |other_versions=[[:Image:Profil und spiralreissversc

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Шаблон:Potd/2008-03

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | KONICA MINOLTA
Модель камеры | DiMAGE Z10
Время экспозиции | 1/40 с (0.025)
Число диафрагмы | f/3.2
Оригинальные дата и время | 14:13, 22 юпа 2007
Фокусное расстояние | 7.6 мм
Название изображения | KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS Macintosh
Дата и время изменения файла | 01:20, 24 чӳк 2007
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Ручная установка баланса белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 45
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная
Расстояние до объекта съёмки | Макросъёмка
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 100
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 14:13, 22 юпа 2007
Глубина цвета после сжатия | 4
Яркость | 2.7
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3.35
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Дневной свет
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | 65535

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра