Ӳкерчĕк:Arduino ftdi chip-1.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Arduino ftdi chip-1.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (2560 × 1920 пиксел, файл пысăкăше: 611 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

## [edit] Beschreibung

Description | A SMD (surface-mount device) FTDI chip, on the Arduino NG board from arduino.cc. Close-up shot.
Source | Own work
Date | 03.03.2006
Author | DustyDingo
Permission (Reusing this image) | PD (see below)

## [edit] Licensing

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Asturianu | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Kurdî / كوردي | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 12:29, 4 пуш 2007 | DustyDingo | 2560 × 1920 | 611 КБ | {{Information |Description= A SMD (surface-mount device) FTDI chip, on the Arduino NG board from [http://www.arduino.cc/ arduino.cc]. Close-up shot. |Source= Own work |Date= 03.03.2006 |Author= DustyDingo |Permission= PD (see below) |other_versions= }}

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Электроника

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | Samsung Techwin
Модель камеры | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>
Время экспозиции | 1/30 с (0.033333333333333)
Число диафрагмы | f/2.8
Оригинальные дата и время | 10:54, 2 кăрлач 2006
Фокусное расстояние | 5.8 мм
Название изображения | <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 96 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 96 точек на дюйм
Программное обеспечение | 611161
Дата и время изменения файла | 10:54, 2 кăрлач 2006
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Владелец авторского права | COPYRIGHT, 2006
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 50
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 10:54, 2 кăрлач 2006
Глубина цвета после сжатия | 3.8841341145833
Выдержка | 5.125
Диафрагма | 2.97
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 2.97
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 24
Цветовое пространство | sRGB
Файл звукового комментария | RelatedSound
Индекс экспозиции | 1
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 35
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра