Ӳкерчĕк:HiPowerTube3-500 C.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:HiPowerTube3-500 C.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 352 × 599 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (838 × 1426 пиксел, файл пысăкăше: 97 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

Hi-Power RF Vacuum Tube 3-500 C The 3-500 is a 500 watt dissipation triode designed for zero bias operation. The usable frequency for maximum ratings is 110 Mhz

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation license".

Aragonés | العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Gaeilge | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

- Vacuum tube datadheet=> http://www.geocities.com/vacuum_tube_py5aal/index.htm

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 20:10, 23 раштав 2004 | Angeloleithold | 838 × 1426 | 97 КБ | Hi-Power RF VacuumTube 3-500 C {{GFDL}}

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Электроника

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Adobe Photoshop 7.0
Дата и время изменения файла | 16:18, 2 çĕртме 2003
Цветовое пространство | 65535

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра