Ӳкерчĕк:Veliko-tarnovo-cathedral-imagesfrombulgaria.JPG — Википеди

# Ӳкерчĕк:Veliko-tarnovo-cathedral-imagesfrombulgaria.JPG

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1920 × 2560 пиксел, файл пысăкăше: 3,58 МБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

Cathedral of the Birth of the Theotokos, Veliko Tarnovo. Author: Nenko Lazarov. Source: http://www.imagesfrombulgaria.com/

| This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 License In short: you are free to distribute and modify the file as long as you attribute its author(s) or licensor(s).

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 14:42, 5 утă 2006 | Martyr | 1920 × 2560 | 3,58 МБ | Cathedral of the Birth of the Theotokos, Veliko Tarnovo. Author: Nenko Lazarov. Source: http://www.imagesfrombulgaria.com/ {{cc-by-2.5}} Category:Veliko Tarnovo

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Аслă Тырнăвă

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | Panasonic
Модель камеры | DMC-FZ30
Время экспозиции | 1/400 с (0.0025)
Число диафрагмы | f/5.6
Оригинальные дата и время | 16:36, 22 ака 2006
Фокусное расстояние | 7.4 мм
Ориентация кадра | Повёрнуто на 90° по часовой стрелке
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Ver.1.0
Дата и время изменения файла | 16:36, 22 ака 2006
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 80
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 16:36, 22 ака 2006
Глубина цвета после сжатия | 4
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 35
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра