Ӳкерчĕк:Jumas.JPG — Википеди

# Ӳкерчĕк:Jumas.JPG

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Пысăкрах калăпăшли çук.
Jumas.JPG‎ (600 × 449 пиксел, файл пысăкăше: 87 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 19:10, 20 кăрлач 2008 | Chavash (Сӳтсе яв | ӳсĕмĕ) | 600 × 449 | 87 КБ | {{Ӳкерчĕк| Ят=Юмăç| Кĕске ăнлантару=Юмăç пăхни| Автор=халăх| Вăхăт=паллă мар| Çăлкуç=тетелтен| Лицензи=ирĕклĕ }}

- Ку файла тулашри программăна усă курса тӳрлет

  Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Чăваш халăхĕн авалхи уявĕсем
- Акатуй
- Çимěк
- Чӳк (уяв)
- Сурхури
- Шаблон:Чăваш уявĕсем

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | EASTMAN KODAK COMPANY
Модель камеры | KODAK EASYSHARE C643 ZOOM DIGITAL CAMERA
Время экспозиции | 1/64 с (0.015625)
Число диафрагмы | f/2.7
Оригинальные дата и время | 15:24, 4 кăрлач 2006
Фокусное расстояние | 6 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 230 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 230 точек на дюйм
Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging
Дата и время изменения файла | 12:08, 6 ака 2007
Порядок размещения компонент Y и C | 1
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 140
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 15:24, 4 кăрлач 2006
Глубина цвета после сжатия | 3.2
Выдержка | 5.99
Диафрагма | 2.86
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 2.86
Режим замера экспозиции | Центровзвешенный
Статус вспышки | 25
Доли секунд времени изменения файла | 906
Цветовое пространство | sRGB
Индекс экспозиции | 140
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 36
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная
Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра