Ӳкерчĕк:Risotto bowl.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Risotto bowl.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1280 × 960 пиксел, файл пысăкăше: 259 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

Description | A bowl of risotto.
Source | originally posted to Flickr as ww-risotto
Date | 2005-06-21 17:29:54
Author | frank wouters from antwerpen, belgium
Permission (Reusing this image) | see below

The content of this image was reviewed by Tintazul.

| This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 10:07, 1 пуш 2007 | FlickrLickr | 1280 × 960 | 259 КБ | {{flickr| |title=ww-risotto |description=A bowl of ''risotto''. |photographer=frank wouters |photographer_location=antwerpen, belgium |photographer_url=http://flickr.com/photos/90901507@N00 |flickr_url=http://flickr.com/photos/90901507@N00/21037026 |taken

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Рис

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | OLYMPUS CORPORATION
Модель камеры | C770UZ
Время экспозиции | 1/30 с (0.033333333333333)
Число диафрагмы | f/3.2
Оригинальные дата и время | 17:29, 21 çĕртме 2005
Фокусное расстояние | 10.9 мм
Название изображения | OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | v772-82
Дата и время изменения файла | 17:29, 21 çĕртме 2005
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Программа экспозиции | Приоритет диафрагмы
Светочувствительность ISO | 64
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 17:29, 21 çĕртме 2005
Глубина цвета после сжатия | 2
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3.4
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра