Ӳкерчĕк:Ishekmusey.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Ishekmusey.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1024 × 768 пиксел, файл пысăкăше: 210 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 19:32, 23 утă 2007 | PCode (Сӳтсе яв | ӳсĕмĕ) | 1024 × 768 | 210 КБ | {{Ӳкерчĕк| Ят=Ишек музейĕн çурчĕ| Кĕске ăнлантару=Ишек музейĕн çурчĕ| Автор=Плотников Н.А.| Вăхăт=2007, утă, 10| Çăлкуç=автор архивĕ| Лицензи=И

- Ку файла тулашри программăна усă курса тӳрлет

  Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Ишек халăх краеведени музейĕ

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | FUJIFILM
Модель камеры | FinePix S9500
Время экспозиции | 1/320 с (0.003125)
Число диафрагмы | f/4.5
Оригинальные дата и время | 13:08, 10 утă 2007
Фокусное расстояние | 9.3 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Digital Camera FinePix S9500 Ver1.02
Дата и время изменения файла | 13:08, 10 утă 2007
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 80
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 13:08, 10 утă 2007
Глубина цвета после сжатия | 4
Выдержка | 8.37
Диафрагма | 4.3
Яркость | 8.29
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Разрешение по X в фокальной плоскости | 4482
Разрешение по Y в фокальной плоскости | 4482
Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | 3
Расстояние до объекта съёмки | Съёмка издалека

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра