Ӳкерчĕк:050917-luxemburg-pontadolphe.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:050917-luxemburg-pontadolphe.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1600 × 1200 пиксел, файл пысăкăше: 462 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

## [edit] Beschreibung

Description | Deutsch: Luxemburg (Stadt), Adolphe-Brücke Español: Puente de Adolfo
Source | selbst fotografiert
Date | 17. September 2005
Author | Martin Röll Martinroell
Permission (Reusing this image) | Martin Röll put it under CC-License (cc-by-sa-2.0-de)

| This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Germany License Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland |

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 20:39, 17 авăн 2005 | Martinroell | 1600 × 1200 | 462 КБ | {{Deutsch}} Luxemburg (Stadt), Adolphe-Brücke {{Information| |Description = Luxemburg (Stadt), Adolphe-Brücke |Source = selbst fotografiert |Date = 17. September 2005 |Author = Martin Röll Martinroell |Per

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Люксембург (хула)

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | Canon
Модель камеры | Canon PowerShot A60
Время экспозиции | 1/800 с (0.00125)
Число диафрагмы | f/3.2
Оригинальные дата и время | 14:58, 17 авăн 2005
Фокусное расстояние | 6.59375 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм
Дата и время изменения файла | 14:58, 17 авăн 2005
Порядок размещения компонент Y и C | 1
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 14:58, 17 авăн 2005
Глубина цвета после сжатия | 3
Выдержка | 9.65625
Диафрагма | 3.34375
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3.34375
Режим замера экспозиции | Центровзвешенный
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Разрешение по X в фокальной плоскости | 7766.9902912621
Разрешение по Y в фокальной плоскости | 7741.935483871
Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Ручная установка баланса белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1
Тип сцены при съёмке | Стандартлă

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра