Ӳкерчĕк:U-47.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:U-47.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 207 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (2000 × 518 пиксел, файл пысăкăше: 114 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Этот файл загружен в общее для нескольких проектов хранилище.

Описание, указанное на его странице описания файла, показано ниже.

German WWII U-Boot (model): Gunter Prien's U-47

## [edit] Summary

Description | English:
Source | Self-made.
Date |
Author | Rama

Permission
(Reusing this image)

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licences:

This work is free software; you can redistribute it or modify it under the terms of the CeCILL.

The terms of the CeCILL license are available at www.cecill.info.

العربية | Česky | Deutsch | English | Español | فارسی | Français | Italiano | 日本語 | Kurdî / كوردي | Nederlands | Polski | Português | Русский | Svenska | Türkçe | Українська | 简体中文 | +/-

| This file is licenced under the Creative Commons "Attribution ShareAlike 2.0 France" Licence Ce fichier est sous la licence de Creative Commons suivante : « Paternité – Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France » |

You may select the licence of your choice.

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 23:54, 14 авăн 2005 | Dake | 2000 × 518 | 114 КБ | cleaned-up version
| 23:14, 20 нарăс 2005 | Rama | 2454 × 636 | 441 КБ | {{CeCILL}}

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Шывай кимми

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | Panasonic
Модель камеры | DMC-FZ20
Время экспозиции | 1/50 с (0.02)
Число диафрагмы | f/2.8
Оригинальные дата и время | 15:52, 20 нарăс 2005
Фокусное расстояние | 6 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Ver1.0
Дата и время изменения файла | 15:52, 20 нарăс 2005
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 400
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 15:52, 20 нарăс 2005
Глубина цвета после сжатия | 4
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0
Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 36
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | Нормальная

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра