Ӳкерчĕк:Cupressus 1.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Cupressus 1.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 450 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (2304 × 3072 пиксел, файл пысăкăше: 3,57 МБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

Кипарис. Йывăçăн пурнăçĕ — 4500 - 5000 çул. Çитĕнӳ вырăнĕ — Иран. Ӳкерчĕке 2007 çулхи çурла уйăхĕнче çапса илнĕ.

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 21:23, 13 авăн 2007 | Viktor (Сӳтсе яв | ӳсĕмĕ) | 2304 × 3072 | 3,57 МБ | Кипарис. Йывăçăн пурнăçĕ — 4500 - 5000 çул. Çитĕнӳ вырăнĕ — Иран. Ӳкерчĕке 2007 çулхи çурла уйăхĕнче çапса илнĕ.

- Ку файла тулашри программăна усă курса тӳрлет

  Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Кипарис

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | Canon
Модель камеры | Canon PowerShot A550
Время экспозиции | 1/125 с (0.008)
Число диафрагмы | f/7.1
Оригинальные дата и время | 11:10, 12 çурла 2007
Фокусное расстояние | 5.8 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм
Программное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging
Дата и время изменения файла | 05:51, 25 çурла 2007
Порядок размещения компонент Y и C | 1
Светочувствительность ISO | 80
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 11:10, 12 çурла 2007
Глубина цвета после сжатия | 5
Выдержка | 6.96875
Диафрагма | 5.65625
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 2.75
Режим замера экспозиции | Матричный
Статус вспышки | 24
Доли секунд времени изменения файла | 296
Цветовое пространство | sRGB
Разрешение по X в фокальной плоскости | 13653.333333333
Разрешение по Y в фокальной плоскости | 13633.136094675
Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1
Тип сцены при съёмке | Стандартлă

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра