Ӳкерчĕк:Irh-sirma.jpg — Википеди

# Ӳкерчĕк:Irh-sirma.jpg

### Википедири материал

- Ӳкерчĕк
- История файла
- Ссылкăсем
- Метаданные

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении‎ (1024 × 768 пиксел, файл пысăкăше: 131 КБ, MIME-тĕсĕ: image/jpeg)

## История файла

Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.

| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание
текущий | 19:25, 1 раштав 2006 | PCode (Сӳтсе яв | ӳсĕмĕ) | 1024 × 768 | 131 КБ | {{Ӳкерчĕк| Ят=Ирх Çырми ялĕ| Кĕске ăнлантару=Ирх Çырми ялĕ| Автор=Николай Плотников| Вăхăт=2006, çурла, 5| Çăлкуç=Хăйĕн архивĕнчен| Лицензи=Ирĕкл�

- Ку файла тулашри программăна усă курса тӳрлет

  Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.

## Ссылкăсем

Следующие страницы ссылаются на данный файл:

- Ирх Çырми

## Метаданные

Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.

Производитель камеры | FUJIFILM
Модель камеры | FinePix S9500
Время экспозиции | 1/250 с (0.004)
Число диафрагмы | f/3.6
Оригинальные дата и время | 15:19, 5 çурла 2006
Фокусное расстояние | 14 мм
Ориентация кадра | Нормальная
Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм
Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм
Программное обеспечение | Digital Camera FinePix S9500 Ver1.02
Дата и время изменения файла | 15:19, 5 çурла 2006
Порядок размещения компонент Y и C | 2
Программа экспозиции | Программный режим (нормальный)
Светочувствительность ISO | 80
Exif версийĕ | 2.2
Дата и время оцифровки | 15:19, 5 çурла 2006
Глубина цвета после сжатия | 2
Выдержка | 8.06
Диафрагма | 3.7
Яркость | 7.75
Компенсация экспозиции | 0
Минимальное число диафрагмы | 3
Режим замера экспозиции | Матричный
Источник света | Паллă мар
Статус вспышки | 16
Цветовое пространство | sRGB
Разрешение по X в фокальной плоскости | 4482
Разрешение по Y в фокальной плоскости | 4482
Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3
Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор
Дополнительная обработка | Не производилась
Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция
Баланс белого | Автоматический баланс белого
Тип сцены при съёмке | Стандартлă
Контрастность | Нормальная
Насыщенность | Нормальная
Резкость | 3
Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно

##### Views

- Файл
- Сӳтсе яв
- Хальхи верси

##### Хутшăнасси

- Портал
- Канашлу
- Пулăшу
- Нимелĕх

##### Шыра