Bild:Inkan.JPG - Alemannische Wikipedia

# Bild:Inkan.JPG

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Versione
- Bildverweise
- Metadaten

Größe der Voransicht: 800 × 569 Pixel
Version in höherer Auflösung (1652 × 1176 Pixel, Dateigröße: 269 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

Description | Seal. Photo taken in Japan. This seal is made by plastic and cheap mass production type. 　ja:印鑑（認め印） Deutsch: Billige Plastikversion eines Namensstempels English: Inkan with the name "Kawamura" (河村).
Source | Photo taken by Haragayato using a FujiFilm FinePix40i, and edited.
Date | Created 29. June. 2005
Author | Haragayato
Permission | released into the GFDL by creator Haragayato

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

العربية | Asturianu | Български | বাংলা | ইমার ঠার | Brezhoneg | Bosanski | Català | Sinugboanong Binisaya | Česky | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Esperanto | Español | Eesti | Euskara | فارسی | Suomi | Français | Galego | עברית | Hrvatski | Magyar | Bahasa Indonesia | Ido | Íslenska | Italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | Kurdî / كوردي | Latina | Lëtzebuergesch | Lietuvių | Bahasa Melayu | Nnapulitano | Nederlands | Norsk (nynorsk) | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Română | Русский | Slovenčina | Slovenščina | Shqip | Српски | Svenska | తెలుగు | ไทย | Türkçe | Українська | اردو | Tiếng Việt | Volapük | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/-

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Siegel

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | FUJIFILM
Modell | FinePix40i
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 72 dpi
Vertikale Auflösung | 72 dpi
Software | Digital Camera FinePix40i Ver1.44
Speicherzeitpunkt | 18:17, 29. Jun. 2005
Y und C Positionierung | 2
F-Wert | f/2.8
Belichtungsprogramm | Standardprogramm
Filmempfindlichkeit (ISO) | 200
Exif-Version | 2.1
Erfassungszeitpunkt | 18:17, 29. Jun. 2005
Digitalisierungszeitpunkt | 18:17, 29. Jun. 2005
Komprimierte Bits pro Pixel | 3.2
Shutter Speed Value | 5.4
Blendenwert | 3
Brightness Value | 3.07
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 3
Messverfahren | Muster
Blitz | 0
Brennweite | 8.7 mm
Farbraum | sRGB
Sensorauflösung horizontal | 2381
Sensorauflösung vertikal | 2381
Einheit der Sensorauflösung | 3
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Schärfe | 3
Weißabgleich | Automatisch

Vun "http://als.wikipedia.org../../../i/n/k/Bild%7EInkan.JPG_16a2.html"

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech