Bild:Saint-Dié-des-Vosges-Cathédrale.jpg - Alemannische Wikipedia

# Bild:Saint-Dié-des-Vosges-Cathédrale.jpg

### Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy

- Bild
- Versione
- Bildverweise
- Metadaten

Größe der Voransicht: 800 × 563 Pixel
Version in höherer Auflösung (2048 × 1440 Pixel, Dateigröße: 436 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

| Des Medium wird direkt vo Wikimedia Commons us ybunde. Aagabe zur Quelle un d'Lizenz cha mer dört uf dr Bildbeschrybigssyte finde.

## [edit] Summary

{fr} Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges (88100) France

## [edit] Licensing

I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Afrikaans | Alemannisch | Aragonés | العربية‎ | Български | Català | Česky | Cymraeg | Dansk | Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Esperanto | Euskara | فارسی‎ | Français | Galego | 한국어 | हिन्दी | Hrvatski | Ido | Bahasa Indonesia | Íslenska | Italiano | עברית‎ | Latina | Lietuvių | Magyar | Bahasa Melayu | Nederlands | Norsk (bokmål) | Norsk (nynorsk) | 日本語 | Polski | Português | Ripoarish | Română | Русский | Shqip | Slovenčina | Slovenščina | Српски | Svenska | ไทย | Türkçe | Українська | Tiếng Việt | Walon | 简体中文 | 繁體中文 | 粵語 | +/-

## Bildverweise

Di folgende Sytene händ en Link zu dem Bildli:

- Saint-Dié-des-Vosges

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Hersteller | Canon
Modell | Canon DIGITAL IXUS 50
Orientierung | Normal
Horizontale Auflösung | 180 dpi
Vertikale Auflösung | 180 dpi
Speicherzeitpunkt | 15:40, 12. Mär. 2006
Y und C Positionierung | 1
Belichtungsdauer | 1/250 Sekunden (0.004)
F-Wert | f/5.6
Exif-Version | 2.2
Erfassungszeitpunkt | 15:40, 12. Mär. 2006
Digitalisierungszeitpunkt | 15:40, 12. Mär. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel | 2
Shutter Speed Value | 7.96875
Blendenwert | 4.96875
Belichtungsvorgabe | 0
Größte Blende | 2.96875
Messverfahren | Muster
Blitz | 24
Brennweite | 5.8 mm
Farbraum | sRGB
Sensorauflösung horizontal | 9102.2222222222
Sensorauflösung vertikal | 9142.8571428571
Einheit der Sensorauflösung | Zoll
Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung
Weißabgleich | Automatisch
Digitalzoom | 1
Aufnahmeart | Standard

Vun "http://als.wikipedia.org../../../s/a/i/Bild%7ESaint-Di%C3%A9-des-Vosges-Cath%C3%A9drale.jpg_0b90.html"

##### Views

- Bildli
- Diskussion
- Itzigi Version

##### Mitarbeit

- Wikipedia-Portal
- Artikel wo fähle
- Letschti Änderige

##### Hilf

- Froge?
- Stammtisch
- Finanzielli Hilf

##### Suech