أسقف معلقة - ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة

# أسقف معلقة

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اولا:. اسباب الاستخدام. تعتبر الاسقف المعلقة من المعالجات والتجهيزات المعمارية التي تستخدم في الفرغات لمعالجة السطح العلوي الافقي(الاسقف) من الفرغات المعماريةوتستخدم الاسقف المعلقة في الاتي:. 1- معالجة الرؤية البصرية الناتجة عن الحلول الانشائيةمثل سقوط الكمرات ولمعالجة العناصر الانشائية التي تعوق انسيابية الفراغ. 2- اضافة القيم الجمالية والتشكيلية في بعض الفراغات وذلك عن طريق معالجة الاسقف سواء بكامل مسطحها او باجزاء منها بالاسقف المعلقة مع تكوين عناصر اضاءة مختفية او ظاهرة حسب نوع المكان او الطلب بالاضافة إلى عمل التشكيل المطلوب عملة. 3- معالجة اماكن التجهيزات التخصيصية مثل مسارات تكيف الهواء والكهرباء وخلافة وشبكت مقاومة الحريق. 4- تاكيد بعض اجزاء الفراغ وتمييزه طبقا للتصميم المطلوب والتاثير المراد نقلة على مستخدمي هذا الفراغ مثل الفنادق في منطقة الاستقبال يكون قف الكاونتر من الاسقف المعلقة وبة اسبوتات غاطسة كنوع من الاضاء. ثانيا:انواع الاسقف المعلقة. 1- الاسقف الخشبية 2- الاسقف المعلقة بواسطة استخدام الشبك الممدد 3- الاسقف الجبسية 4- الاسقف المعلقة من الالمنيوم 5- الاسقف المعلقة على شكل شرائح طولية معدنية 6- الاسقف المعلقة المقاومة للبكتريا 7- الاسقف المعلقة المقومة للحريق 8- الاسقف المعلقة المقاومة للضوضاء وفيما يلي توضيح لبعض هذه الانواع من الاسقف 1-الاسقف الخشبية:- تعتبر الاسقف الخشبية من المعالجات الاولى من الاسقف المعلقة ومن التسمية يتضح استخدام الاخشاب في تشكيل تلك الاسقف ،والفكرة الرئيسيه فيها هي تعليق الاسقف الخشبية على مدادات ومراين تحدد ابعادها وقطاعاتها طبقا للبعد الاقصر في السقف المراد تغطيتة،ويتم تركيب المراين على دفائن خشبية حسب المواصفات والتشكيل المطلوب والتفريز مثل الارضيات الخشبية ولا يستخدم هذا النوع من الاسقف حاليا لانه يشكل عبئ مالي كبير وزمني للانشاء وغير انة يستغرق وقت طويل. 2-الاسقف المعلقة بواسطة استخدام الشبك الممدد:- وهي اسهل في التشكيل وتحقق صلابة ومقاومة تتناسب مع ابعاد الفراغ ،لذلك اتجه التفكير إلى استخدام الشبك المدد وهو عبارة عن شبك معدني يتكون من اسلاك تتداخل مع بعضها البعض على شكل معينات هندسية وتختلف ابعادها طبقا لاختاف السمك الخاص بالشبكة ويوجد الشبك المعدني في صورتين عبارة عن رول عرضة 100سم وطول 10 متر او الوح ابعادها 1مترX2متر،والشبك الممدد قد يكون عادي او مجلفن ،والفرق بينهما ان الشبك اممدد المجلفن معالج لمقاومة الصدا ، كما ظه في السنوات الاخير بعض الانواع من الشبك الممدد المصنوع من لالياف الصناعية و البلاستيك وهي تؤدي نفس الغرض وتستخدم ايضا في تشكيل الاسف داخل الفرغات المعمارية واضافة إلى ذلك انها سريعة التشكيل ويمكن عمل اسقف غبر مستوية السطح منها مثل المنحنيات ، وطريقة تثبيت الشبك الممد تتلخص في تحديد نقاط التعليق بالسقف بحيث ا تزيد المسافة بين نقطة والاخرى عن50سم ويتم تعليق الكانات او الاشاير وذلك اما بالتعليق في حديد تسليح السقف قبل صب الخرسانة وتلك الطريق هي الافضل حيث لا تؤثر على مقاومة الخرسانة او عن طريق الخوابير والتثبين بالمسامير القلاووظ في اتلسقف ثم يتم تعليق اسلاك حديد عليها. 3-الالواح الجبسية:- أ-البلاستر بورد:يتكون من الحبس المسلمي ومغلفة من الجهتين بنوع خاص من الورق المقوى احد الوجوه من الورق باللون العادي بحيث يكون جتهز مباشرة للدهانات و الديكورات والجه الاخرى من الورق المقوى باللون الرمادي ،وفي حالة الطلب يكون مقاوم للرطوبة والحريق معا يكون مغلف بنوع خاص من الورق المقوى المقاوم للرطوبة ذا لون احضر وفي حالة الطلب يكون مقاوم للحريق والرطوبة معا فيكون القلب مصنوع من خلطة من الجبس والسليكون والفايبر جلاس ،وانواع البلاستر بورد بصفة عامة هي العادي مقوم للحريق –مقاوم للرطوبة –مقاوم للحريق والرطوبة –مغلف بشرائح الرصاص –مغلف برقائق الالمنيوم –مغلف بورق الحائط –مغلف بالفينيل –بلاطات جبسية60x60سم مغلفة بالفينيل. ب-بلاطات الالواح الجبسية:يتم تصنيع بلاطات الاسقف الجبسية من الواح الجبس خفيفة الوزن (8.5كجم/م3)وهي معالجة بحيث تقامو الحريق كما انها مغطاة بطبقة من P V C الناعم او امحبب من ناحية الوجهة وطبقة من الP V C الاحمر او الالمنيوم من السطح الخلفي وذلك لحماية بلاطات الجبس من الرطوبة ،وهذا وسطح بلاطات الجبس المغطاة بطبقة ال P V C لا يحتاج إلى ديكورات كما انه سهل التنظيف ويعكس الاضاءة بصورة جيدة. ج-ترابيع جبسية (ايكو ستوب):وهي ترابيع بلاطات ماصة للصوت لذلك تسمى ايكو ستوب وهي مصنوعة من الجبس المخرم مقاس 60X60سم سمك 3 سم كما قد يوجد بها فراغ داخلي مملوء بمادة من الصوف الزجاجي ، ويتم التعليق بواسطة رباط من السلك المجلفن وعصفورة لضبط الاتزان مع السقف كما يتم التثبيت من جهة الحوائط بواسطة الارتكاز على قطاعات معدنية على هيئة زويه تثبت بواسطة خوابير ومسامير بورمة مجلفنة، ومن المميزات الرئيسيه لتربيع الايكوستوب ان لها معامل امتصاص للصوت كالاتي: ذبذبة في الثانية 125 250 500 1000 2000 4000 معامل امتصاص الصوت 15% 60% 100% 90% 60% 70%

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A3/%D8%B3/%D9%82/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9.html"

تصنيفات الصفحة: هندسة

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث