بار كود - ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة

# بار كود

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

شفرة خيطية

بار كود او الشفرة الخيطية وهي شفرة تقرأ بواسطة الالات تعرض معلومات على شكل خطوط متوازية ذات عرض ومسافات مختلفة بينهم على سطح.

| هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

الكود بار هو عباره عن سلسله من اللأعمده السوداء و البيضاء . أن قارئ الباركود يقوم باصدار شعاع ضوئي وكما نعلم فأن الأعمده السوداء سوف تمتص الضوء و الأعمده البيضاء سوف تعكسه فيعمل كاشف الضوء الموجدود في القارئ بتحليل الأشعه المنعكسه و من خلالها يقوم بفك ترميز الكود . كل رقم يمكن ترميزه بسلسله من الأصفار و الواحدات حيث نعبر عن الصفر بعمود أبيض و عن الواحد بعمود أسود . ان الثلاثة أرقام الأولى من الباركود تعبر عن البلد المصدر مثلا جميع المنتجات السوريه تبدأ بالرقم 621 وهكذا .

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A8/%D8%A7/%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%AF.html"

تصنيفات الصفحة: بذرة

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغييرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Žemaitėška
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文