# MAN

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

MAN (Metropolitan Area Network) е компютърна мрежа на територията на един град, чрез която всеки две точки в зоната на покритие могат да се свържат една към друга през оптичен кабел, без да е нужно кабелът да е дълъг от едната точка до другата. MAN мрежата се намира по средата между WAN (wide area network) мрежите като Интернет и LAN (local area networks) мрежите, които осъществяват достъпа на крайните абонати.

## [редактиране] Технология

MAN мрежата се състои от две основни части - опорна мрежа (backbone) и клиентски интерфейс. Опорната мрежа представлява набор от точки за достъп (POP - point of presence), в които има маршрутизатори, свързани помежду си с високоскоростни връзки. Клиентският интерфейс представлява оптичен кабел, прокаран между абоната и най-близката точка за достъп. За да се осъществи връзка между два или повече абонатни поста, в опорната мрежа се конфигурира виртуална локална мрежа (VLAN). Тъй-като връзките в опорната мрежа са резервирани, MAN-връзката е дори по-надеждна от директен кабел (dark fiber), положен между две точки.

Потребители на такива мрежи са:

- банки, бензиностанции, обменни бюра - за връзка между отделни свои офиси
- Интернет доставчици, доставчици на информация - за връзка с клиентите си или с други доставчици
- финансови посредници - за връзка с партньорите си
- всички потребители, които се нуждаят от надеждна и сигурна връзка към Интернет

Тази статия, свързана с компютри, е все още мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я редактирате и я разширите.
Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../m/a/n/MAN_5563.html“.

Категории: Мъничета за изчислителна техника | Компютърни мрежи

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Bosanski
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Galego
- Italiano
- עברית
- Lëtzebuergesch
- Magyar
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- தமிழ்
- ไทย
- 中文