# ISM-диапазон

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

ISM диапазоните (от английски Industrial Scientific and Medical band) са радиодиапазони, запазени предимно за нетърговска употреба - промишлени, научни и медицински цели. Те са дефинирани в ITU-R в 5.138 и 5.150 на Radio Regulations. Употребата на тези обхвати в отделните страни зависи и от националните им нормативни документи.

## [редактиране] Честотни ленти

- 6,765—6,795 MHz,
- 13,553—13,567 MHz,
- 26,957—27,283 MHz,
- 40,660—40,700 MHz,
- 433,05—434,79 MHz,
- 2,4—2,5 GHz,
- 5,725—5,875 GHz,
- 24—24,25 GHz,
- 61—61,5 GHz,
- 122—123 GHz,
- 244—246 GHz.

В последните години следните радиодиапазони се използват и за неизискващи лицензиране и нечувствителни към грешки системи за връзка, като Безжични мрежи и Bluetooth:

- 900 MHz band (33,3 cm Дължина на вълната)
- 2,4 GHz band (12,2 cm Дължина на вълната)
- 5,8 GHz band (5,2 cm Дължина на вълната)

Безжичният IEEE 802.11b/g Ethernet също работи в 2,4 GHz радиодиапазон.

## [редактиране] Виж също:

микровълни

## [редактиране] Външни препратки

- http://www.computerbase.de/lexikon/ISM-Band

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../i/s/m/ISM-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_91a3.html“.

Категории: Телекомуникации | Електромагнетизъм

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Català
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Svenska
- Türkçe
- 中文