# PROM

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: препратки. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

PROM (англ. programmable read-only memory) е електрически програмируема постоянна памет. Този тип памети са с малък информационен капацитет до 16 KiB, имат високо бързодействие като времето на достъп е от порядъка на 5 до 10 ns. Характеризират се с висока цена. Записът на информация върху тях се извършва от потребителя с помощта на специални устройства - програматори. Те се програмират еднократно и биват два типа:

- със стопяемо мостче - при запис на информация чрез програматора се пропуска кратък импулс през запомнящия елемент чийто транзистор е отпушен, в резултат на това се загрява резистивния слой и мостчето прогаря, като прекъсва връзката между емитера и разрядната шина.
- диодни - при програмиране се създава импулс, който създава върху един от диодите отбратно напрежение по-високо от пробивното в резултат на което може да се промени съхраненото състояние от логическа нула в логическа единица. В резултат на програмирането се извършва пробив върху емитерния преход и се получава структура на плаващ гейт.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../p/r/o/PROM_c689.html“.

Категории: Статии за редактиране | Памети

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Galego
- 한국어
- Hrvatski
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Српски / Srpski
- Suomi
- Svenska
- Türkçe