# RAKE

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: форматиране. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

RAKE приемникът е основна част на повечето CDMA системи 3G, WCDMA и CDMA2000, които в момента имат нарастващи темпове на внедряване. Този специализиран блок взима сигнала след понижаващия конвертор (междинната честота), семплирането на сигнала обикновено става със скорости 2 пъти по-високи от тези на чиповете. Тъй като сигналът излъчен от отделния потребител може да премине по различни пътища до базовата станция, приемникът има няколко пръста – fingers, всеки от който работи поотделно, но резултатният сигнал на всички пръсти може да се комбинира за да даде изходен сигнал. Това подобрява способността на приемника да работи в условия при които се получават отражения на излъчения сигнал, като градски райони или хълмисти местности и летящи обекти. RAKE приемниците имат по-добри качества от тези с единични декодери.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../r/a/k/RAKE_d7ae.html“.

Категории: Статии за редактиране | Телекомуникации

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English