# XD-Picture Card

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

xD Picture Card е стандарт за флаш карти разработен от Olympus и FujiFilm. Картите са пуснати на пазара през юли 2002 г. За кратко към стандарта се присъединява и Kodak, но впоследствие възприема по-разпространения стандарт Secure Digital (SD). Картите се характеризират с несъвместимостта си с друг тип устройства и се използват само в устройства (предимно цифрови фотоапарати) на фирмите, който държат стандарта. Към средата на 2006 г. максималният капацитет на xD картите е 2 GB. Има няколко типа в зависимост от скоростта на трансфер - Type M е по-бавната, а Type H по-бързата карта. Повечето четци за памети на USB поддържат xD стандарта. Характерно за xD картите на Olympus e наличието на функция "Панорама" при която фотоапарата "слепва" няколко кадъра за да се получи панорамна снимка. Това е възможно само при използването на карти с означение "Panorama".

Тази статия е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я разширите. Просто щракнете на редактиране и добавете онова, което знаете.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../x/d/-/XD-Picture_Card_8b02.html“.

Категории: Памети | Мъничета

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文