# Wi-Fi

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Официално лого на Wi-Fi

Wi-Fi е марка първоначално лицензирана от Wi-Fi Alliance да описва основната технология на безжичната локална мрежа (WLAN) базирана на IEEE 802.11 спецификациите. Т, е била разработена да бъде използвана от преносимите изчислителни устройства, такива като преносими компютри, в локални мрежи (LAN), но сега все повече се използва с в други услуги, включително в Internet и VoIP телефонният достъп, игрите, базовото свързване на потребителската електроника, такава като телевизорите и DVD устройствата, или цифровите камери. Много стандарти се разработват, като това ще позволи Wi-Fi да се използва в колите по магистралите при поддръжката на ITS за повишаване на сигурността и да позволи мобилната таърговия (виж IEEE 802.11p).Wi-Fi и Wi-Fi CERTIFIED логата са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance - търговската организация, която тества и сертифицира оборудването съгласно 802.11x стандартите.

## [редактиране] Техническа информация

### [редактиране] Как работи Wi-Fi

Типичната Wi-Fi среда съдържа еднa или повече Безжични точки за достъп (ТД) (Wireless access point, Access Point (APs) ) и един или повече клиента. Една ТД излъчва своето SSID (Service Set Identifier, "Network name", "Име на мрежа") чрез пакети които се наричат маяци (beacons), които обикновено се излъчват всеки 100ms. Маяците се излъчват на 1 Mbit/s, и са относително къси като продължителност и затова те нямат значителен ефект над производителността. Понеже 1 Mbit/s е най-нистата скорост на Wi-Fi това означава, че клиента, който получава маяка, може да комунекера на поне 1 Mbit/s. Основавайки се на настройките (например на SSID), клиента може на реши дали да се свърже със ТД. Ако две ТД имат еднакъв SSID са в обсега на клиента, клиентският фъруеър може да използва силата на сигнала, за да реши към коя ТД да се свърже. Wi-Fi критерий за стандартни нива връзка и роаминг са напълно отворени за клиента. Това е силата на Wi-Fi, но също означава, че един безжичен адаптер може да изпълнява предаването по-добре от друг. Понеже Wi-Fi предава във въздуха, той има същите настройки, както и не суичнатите Ethernet мрежи, и затова е възможно да се получат колизии. За разлика от кабелният Ethernet, и подобно на повечето пакетни радия, Wi-Fi не може да разграничи колизиите, вместо това използма пакетна размяна (RTS/CTS се използва за Collision Avoidance или CA), за да избегне колизиите.

### [редактиране] Канали

С изключение на 802.11a, който работи на 5 GHz, Wi-Fi използва спектъна около 2.4 GHz, която е стандартизирана като нелицензирана според международно съглашение, въпреки че определянето на точната честота варира слабо в различните части на света, като максимално разрешена мощност. Както и да е стандартизиран броя на каналите по света, така одобрените честоти могат да се определят от броя на канамите.

Честотата за 802.11 b/g е от 2.400 GHz до 2.487 GHz. Всеки канал е 22 MHz широк, като съществува 5 MHz стъпка до следващият по-висок канал.

Максималният брой налични канали за Wi-Fi са:

- 13 за Европа
- 11 за Северна Америка
- 14 за Япония [1]

В Северна Америка, е препоръчително да се използват само канали 1, 6, и 11 за 802.11b/g, зада се минимизира интерференцията от блиско стоящите канали to minimize interference from adjacent channels.[2]

### [редактиране] Предимстра на Wi-Fi

- Позволява LAN мрежите да се разполагат без окабеляване, обикновено редуцирайки цената за построяване и разширяване на мрежата. Пространствата, където не е възможно да се положи кабел,такива като Външни пространства и исторически сгради, могат да се оборудват с безжични LAN мрежи.
- Wi-Fi продуктите са добре разпространени на пазара. Различни марки на точки на достъп и клиентски мрежови карти са съвместими на базово ниво на услугите. Продуктите проектирани като Wi-Fi CERTIFIED by the Wi-Fi Alliance са съвместими, включително WPA2 сигурността.
- От 2006г. WPA и WPA2 криптиранията не са лесно разбиваеми, ако се използва силна парола.

### [редактиране] Недостатъци на Wi-Fi

- EIRP в Европа е ограничен до 20dBm.
- Няколко 2.4 GHz 802.11b и 802.11g Точки за достъп по подразбиране работят на един и същ канал, като резултат се получава задръстване в определен канал.
- Wi-Fi мрежите могат да се подслушват и да се използват за копиране на данни (включително лични данни) предадени по мрежата, когато не се използва кодиране като VPN.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../w/i/-/Wi-Fi_fa52.html“.

Категории: Wi-Fi

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Bosanski
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- Esperanto
- Español
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- Lietuvių
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Shqip
- Српски / Srpski
- Svenska
- ไทย
- Tagalog
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文