# Акваланг

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: форматиране и препратки. Ако желаете да помогнете на Уикипедия, просто щракнете на редактиране и нанесете нужните корекции.

Редукционен клапан, мундщук и манометър - основата на акваланг, без бутилки за дихателна смес.

Аквалангът (от латинското aqua - "вода" и английското lung - "бял дроб") е апарат за дишане под вода, който подава на гмуркача въздух с налягане изравнено с това на околната среда.

Акваланга система "открит тип" - такъв, какъвто го познаваме масово в наши дни е изобретен от Директора на Океанографския музей в Монако, Президента на CMAS-Върховната международна организация на съюза на спортистите - леководолази капитан Жак-Ив Кусто съвместно със френският инженер Емил Ганян през 1943 г. Проблемът при неговото създаване е бил изобретяването на автоматичен клапан-регулатор, който да дозира въздуха и да го подава при вдишване, изравнявайки налягането му с налягането на околната среда. Изобретеният от Емил Ганян редукционен клапан за горелки за светилен газ помага на Жак-Ив Кусто да реши проблема с дихателният автомат и през 1943г. той компонира акваланга, който като система се състои както следва от: бутилки със сгъстен въздух, дихателен автомат, съединителен тройник, маркучи за вдишване и издишване, наустник с клапан и ремъци за прикрепване на системата към гърба на аквалангиста. След края на Втората Световна война Ганян и Кусто пускат акваланга на пазара и така с негова помощ биват осъществени както много океанографски научни изследвания, така и първите подводни археологически експедиции.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BA/%D0%B2/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3.html“.

Категории: Статии за редактиране

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Polski
- Português
- Slovenčina