# BK 27 "Mauser"

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

BK 27 "Mauser"
Технически данни
На въоръжени от: | 1971 г.
Носител: | Tornado, Alpha Jet, JAS-39, EF-2000
Калибър: | 27 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 1 000 - 1 700из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 1 050 м/сек.
Ефективна далекобойност: | н.д..
Дължина: | 2,31 м.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 100 кг.
Боекомплект: | 180 сн.
Управление: | електрическо

BK 27 "Mauser" е 27 мм револверно авиационно оръдие предназначено за стрелба по наземни и въздушни цели. Оръдието е създадено от компанията "Mauser", Германия. Намира се на въоръжение на самолетите Tornado, Alpha Jet, JAS-39, EF-2000.

## [редактиране] История

Работата по създаването на 27 мм оръдие BK 27 "Mauser" започва в началото на 1970 г. В края на същата година преминава изпитателни и стрелкови тестове и е одобрено за серийно производство. Серийното производство започва в средата на 1976 г., когато е направена и първата поръчка. В края на 1985 г. компанията "Mauser" и партньорите и във Великобритания "RO" и Италия "Breda". печелят конкурса за доставаката на 2000 оръдия за самолетите Tornado.

## [редактиране] Техническо описание

Оръдието е изпълнено по револверната схема с петзаряден барабан. Автоматиката работи за сметка на енергията на изгорелите барутни газове. Захранването с боеприпаси е изпълнено по двустранна схема - подаването се осъществява от ляво или от дясно.

## [редактиране] Боекомплект

Боекоплектът на оръдието включва следните боеприпаси:

- бронебоен снаряд.

- бронебойно-осколъчен снаряд.

- бронебойно-осколъчен снаряд със самоликвидатор.

- осколъчен снаряд.

- осколъчен снаряд със самоликвидатор.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../b/k/_/BK_27__Mauser__87c0.html“.

Категории: Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене