# Aïllant elèctric

### De Viquipèdia

Un aïllant és un element destinat a impedir el pas del corrent elèctric, la calor, el so, la llum, etc....

## [edita] Aïllants elèctrics

- Cinta de cotó
- Seda
- Fibra de vidre
- Resines sintètiques
- Tela impregnada amb oli.
- Paper plastificat.
- Cartrons diversos.
- Cunyes de fusta.
- Materials plàstics.
- Vernissos (eixugats a l'aire o eixugats al forn)
- Tubs impregnats d'oli (macarró)

Els aïllants poden servir a les màquines elèctriques per protegir el circuit elèctric del circuit magnètic, tapant les ranures o bé entre vàries bobines.

Els cables elèctrics d'interior porten un aïllant plàstic que pot ser de colors diversos: Negre (Fase), Marró (Fase), Gris (Fase), Blau (Neutra) i el verd i groc junts (sempre per la presa de terra); El vermell i altres colors d'aïllants poden ser usats per identificar que són de maniobra.

## [edita] Altres articles relacionats

- Aïllant tèrmic

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/%C3%AF/l/A%C3%AFllant_el%C3%A8ctric.html"

Categoria: Electrostàtica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Ido
- 日本語
- 한국어
- മലയാളം
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- 中文