# AMD K6

### De Viquipèdia

Data de fabricació | 2 d'abril de 1997
Nombre de transistors | 8.800.000
Sòcal | Socket 7
Nombre de pins de connexió | 296
Tractament en bits | 16 y 32
Fabricant | AMD

L'AMD K6 és un microprocessador compatible x86, competència del Pentium MMX de Intel, i successor de l'AMD K5.

Una de les seves característiques és que internament funciona com un processador RISC, i utilitza una capa externa que transforma les instruccions del codi màquina x86 perque el nucli pugui interpretar-la. AMD també utilitza aquest mecanisme en els següents processadors.

En concepte de potència, va assolir un nivell molt proper (i en alguns casos superior) al Pentium, tot i que la falta d'infraestructura del fabricant va provocar un retard de gairebé un any en el llançament comercial. AMD de seguida afronta el problema i es prepara per comercialitzar l'AMD K6, aquesta vegada a temps.

## [edita] Models

Nom clau | K6 | Little Foot
Codi de producte | K6 model 6 | K6 model 7
Tecnologia (µm) | 0.35 | 0.25
Freqüència(MHz) | 166-233 | 200-300
Voltatge | 2.9 | 2.2
Comercialització | Abril 1997 | Gener 1998

| Aquest article sobre informàtica és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat, traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació.

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../a/m/d/AMD_K6_88e5.html"

Categories: Esborranys d'informàtica | Microprocessadors

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Русский
- Slovenčina
- 中文