# Capacitat calorífica

### De Viquipèdia

La capacitat calorífica, C, és la possiblitat dels materials d'emmagatzemar calor. La capacitat tèrmica d'una cerat quantitat de matèria, és la quantitat de calor requerida, per augmentar la seva temperatura un grau Kelvin (l'equivalent a un grau centígrad). Es mesura en J/K (Joule per Kelvin).

Es pot expressar com la calor específica multiplicada per la massa: C = c m

## [edita] Articles relacionats

- Calor específica

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../c/a/p/Capacitat_calor%C3%ADfica.html"

Categoria: Termodinàmica

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Afrikaans
- العربية
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Lietuvių
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- 中文