# Capa de xarxa

### De Viquipèdia

Model OSI
7 | Capa d'aplicació
6 | Capa de presentació
5 | Capa de sessió
4 | Capa de transport
3 | Capa de xarxa
2 | Capa d'enllaç de dades
1 | Capa física

La capa de xarxa, també anomenada capa d'internet, es troba entre la Capa_d'enllaç_de_dades i la capa de transport en el model TCP/IP i s'encarrega d'adreçar missatges i traduir adreces lògiques i noms en adreces físiques. També determina la ruta des de l’origen cap al destí i gestiona problemes de trànsit i controla la congestió de paquets de dades.

Aquesta capa és la que permet als clients posar paquets de dades dins d'alguna xarxa i viatjar als seus destins. És a dir, ofereix el servei d'encaminament dels missatges i de traducció de les adreces lògiques en adreces físiques. També efectua el control de la congestió de la xarxa i la reordenació de paquets un cop arribats a la màquina de destí.

És aquí on es defineix un format de paquet oficial i un protocol anomenat IP.

## [edita] Exemples

- IP
  - DVMRP
  - ICMP
  - IGMP
  - PIM-SM
  - PIM-DM
  - SLIP
- IPSec
- IPX
  - RIP
  - NLSP
- X.25
  - X.75
- DDP

## [edita] Vegeu també

- Router
- DECnet

Obtingut de "http://ca.wikipedia.org../../../c/a/p/Capa_de_xarxa.html"

Categoria: Xarxes informàtiques

##### Views

- Article
- Discussió
- Revisió actual

##### Cerca

##### En altres llengües

- Česky
- Dansk
- English
- Español
- Euskara
- Français
- עברית
- Italiano
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文