# Aerace

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Aerace – jinak též provzdušňování, zajišťování přísunu dostatečnéh množství čerstvého vzduhu, respektive kyslíku např. do materiálu v průběhu kompostování, tedy zajištění aerobních podmínek. U kompostování malého množství materiálů (domácí a komunitní kompostování) je aerace zajištěna převážně přirozenými procesy jakými jsou difuze a konvekce, zvýšení efektu těchno přirozených jevů je možno realizovat manuálním i mechanizovaným překopáváním. Materiál se tím jednorázově provzdušní a načechrá, čímž se zvýší a urychlí přirozená výměna vzduchu.

U kompostování většího množství, zejména rychleji se rozkládajících materiálů, již přirozené pochody nemohou zajistit dostatečný přísun vzduchu pro správný průběh kompostování, proto je nutné realizovat častější překopávání pomocí speciální mechanizace – překopávačů nebo vzduch vnánět do kompostu tlakovou (případně podtlakovou) tzv. nucenou aerací.

| Tento článek o kompostování je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/e/r/Aerace.html“

Kategorie: Kompostování | Kompostárenské pahýly

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání