# Airco D.H.9

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Airco D.H.9/D.H.9A
Typ: | bombardér
Výrobce: | Aircraft Manufacturing Company
Konstruktér: | Geoffrey de Havilland
První let: | 1917
Zaveden: | 1917
Vyřazen: | 1920
Hlavní uživatel: | Velká Británie
Výroba: | 1917-1918
Vyrobeno: | 4091
Varianty: | D.H.9, D.H.9A

Airco D.H.9 byl britský dvoumístný dvouplošný bombardér vyráběný firmou Airco a používaný během první světové války i po ní. Další známou variantou tohoto letounu byl výkonnější typ D.H.9A.

## [editovat] Historie

D.H.9 byl objednán britskou admiralitou ve snaze patřičně odpovědět na německé bombardování Anglie v roce 1917. Koncepce letounu vycházela z předchozího typu D.H.4 s úmyslem postavit jeho delší verzi. Byl poháněn motorem Galloway-Adriatic o výkonu 230 k (172 kW), který však nedostačoval, takže bojová účinnost D.H.9 byla nižší než typu D.H.4. Kvůli tomu, že letoun nebyl schopen při plném naložení dosáhnou příliš velkých výšek, od května do listpadu 1917 bylo sestřeleno 54 letounů a dalších 94 vyřazeno ze služby jako letu neschopných. Uvažovalo se o jeho úplném stažení nicméně nakonec byly tyto bombardéry úspěšné v operacích na středním východě proti Turecku.

Letoun D.H.9 sloužil v letectvu několika spojenců Velké Británie, mimo jiné také v Jihoafrické republice, kde letoun přejmenovali názvem Mpala a vybavili motory Jupiter.

## [editovat] Specifikace (D.H.9)

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 1 pilot, 1 pozorovatel
- Délka: 9,2 m
- Rozpětí: 12,9 m
- Výška: 3,28 m
- Plocha křídel: 40,4 m²
- Prázdná hmotnost: 1040 kg
- Vzletová hmotnost : 1670 kg
- Pohonná jednotka: 1x řadový motor Galloway-Adriatic
- Výkon pohonné jednotky: 230 k (172 kW)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 179 km/h
- Dolet: 4,5 hod
- Dostup: 4710 m
- Stoupavost: 2000 m / 11 min

### [editovat] Výzbroj

- 1x synchronizovaný kulomet Vickers ráže 7,7 mm u pilota
- 1-2x kulomet Lewis ráže 7,7 mm u pozorovatele
- 210 kg bomb

## [editovat] Specifikace (D.H.9A)

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 1 pilot, 1 pozorovatel
- Délka: 9,3 m
- Rozpětí: 13,9 m
- Výška: 3,28 m
- Plocha křídel: 46,1 m²
- Prázdná hmotnost: 1280 kg
- Vzletová hmotnost : 2120 kg
- Pohonná jednotka: 1x řadový motor Liberty 12A V-12
- Výkon pohonné jednotky: 400 k (298 kW)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 192 km/h
- Dolet: 5,25 hod
- Dostup: 5100 m
- Stoupavost: 2000 m / 9 min

### [editovat] Výzbroj

- 1x synchronizovaný kulomet Vickers ráže 7,7 mm u pilota
- 1-2x kulomet Lewis ráže 7,7 mm u pozorovatele
- 300 kg bomb

## [editovat] Uživatelé

Belgie, Jihoafrická republika, Kanada, Nový Zéland, USA, Velká Británie (RAF, RFC)

## [editovat] Podívejte se také na

- Aircraft Manufacturing Company

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/i/r/Airco_D.H.9_1e35.html“

Kategorie: Britské bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English