# AEG G.II

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

AEG G.II
Typ: | bombardovací
Výrobce: | AEG
První let: | květen 1915
Zaveden: | červen 1915
Vyřazen: | 1917
Hlavní uživatel: | Německo
Výroba: | 1915–1916
Vyrobeno: | 27

AEG G.II (firemní značení GZ 2) byl německý dvoumotorový dvouplošný bombardér používaný během první světové války, vyvinutý z předchozího typu G.I.

Idflieg objednal šest kusů G.II poháněných dvěma motory Benz Bz.III o výkonu 150 k (112 kW) 1. dubna 1915. Po letových testech 15. května úřad ocenil velmi dobrou stoupavost a rychlost nového letounu i když s plnou výzbrojí již jeho výkony nebyly oslnivé. Na frontu se nový typ dostal v červnu 1915, vyzbrojen dvěma až čtyřmi kulomety byl nejprve používán jako doprovod nevyzbrojených průzkumných letounů. Nicméně v této roli se dvoumotorové stroje ukázaly jako příliš těžkopádné a tak v polovině roku 1916 Idflieg rozhodl o jejich využití pouze v roli bombardérů. Výroba typu G.II byla ukončena v květnu roku 1916, když se vyrobilo celkem 27 kusů.

## [editovat] Specifikace

### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 2-3 (1 pilot, 1-2 střelci/bombometčíci)
- Délka: 9,1 m
- Rozpětí: 16,2 m
- Výška: 3,49 m
- Plocha křídel: 59 m²
- Prázdná hmotnost: 1450 kg
- Maximální vzletová hmotnost : 2470 kg
- Pohonná jednotka: 2x řadový motor Benz Bz.III
- Výkon pohonné jednotky: 150 k (112 kW)

### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 140 km/h
- Dolet: 700 km
- Dostup: 3000 m
- Stoupavost: 90 m/min

### [editovat] Výzbroj

- 2–4x kulomet LMG 08/15 (Spandau) ráže 7,92 mm
- 200 kg bomb

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/e/g/AEG_G.II_d7e3.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Německé bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- Français