# Anamorfotická předsádka

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Objekt nasnímaný s využitím anamorfotu
Tentýž objekt na filmu pro normální objektiv má výrazně horší využití plochy okénka

Anamorfotická předsádka, zkráceně anamorfot je optická soustava, která se připevní na objektiv a ovlivňuje optické zobrazení. Při použití anamorfotické předsádky je obraz dvakrát větší ve svislém směru než ve směru vodorovném. Při natáčení jsou nejčastěji používány předsádky tvořené válcovými čočkami. Při projekci se nejčastěji používají hranolové nebo zrcadlové předsádky.

Je používaná v kombinaci se základním objektivem filmového projektoru k promítání filmů s rozšířeným formátem z normálního filmového pásu. Tím se poměr stran z běžných 4:3 (neboli 1:1.33) roztáhne na (1:2.1 až 1:2.3). Účelem použití anamorfotické předsádky je poskytnout širokoúhlý film s maximálním využití plochy filmového políčka a tím i maximálním možným detailem, který lze na něj zaznamenat (viz obrázky).

| Tento filmový článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/n/a/Anamorfotick%C3%A1_p%C5%99eds%C3%A1dka.html“

Kategorie: Filmové pahýly | Filmová technologie

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání