# CSMA/CD

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

CSMA/CD je metoda náhodného přístupu – Nevyžaduje žádnou řídící stanici, každá stanice se snaží vstupovat do sítě na základě vlastního odhadu situace provozu sítě.
CSMA/CD – vylepšená metoda CSMA s tím rozdílem, že stanice současně monitoruje své vysílání. V případě, že příjmaná data neodpovídají vysílaným, stanice okamžitě ukončí své vysílání a pro všechny stanice vyšle speciální kolizní posloupnnost JAM.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/s/m/CSMA_CD_53ef.html“

Kategorie: Telekomunikace

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- 中文