# Brotanův kotel

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Brotanův kotel v Národním technickém muzeu na Letné

Brotanův kotel je zvláštní druh lokomotivního parního kotle, u něhož je skříňová část nahrazena konstrukcí z trubek. Vynalezl jej ing. Johann Brotan, v letech 1902-1909 přednosta lokomotivních dílen v Českých Velenicích.

Nejvýraznějším znakem brotanova kotle je pec složená z několika řad svislých trubek. Trubky jsou dole ukončeny v silnějších trubkách, nahrazujících nožní rám, nahoře pak v jednom nebo dvou válcových sběračích. Zvnějšku byl kotel izolován vrstvou azbestu, vpředu a vzadu obezděn šamotem.

Výhodou nového kotle byla proti kotli s klasickou skříní výrazně větší přímá výhřevná plocha a jednodušší výroba, nevýhodou naopak nutnost udržování těsnosti mnoha spojů a izolačních vrstev.

Brotanův kotel se rozšířil především v uherské části monarchie. Jeden z kotlů tohoto typu je vystaven v hlavní hale Národního technického muzea v Praze.

| Tento technologický článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/r/o/Brotan%C5%AFv_kotel.html“

Kategorie: Technologické pahýly | Parní kotel

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch