# BeBox

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

BeBox byl špičkový osobní počítač s dvěma procesory PowerPC 603, který krátce nabízela firma Be Incorporated pro provozování vlastního operačního systému BeOS.

Počítač BeBox měl svou premiéru v říjnu 1995 (BeBox Dual603-66 MHz). V srpnu 1996 byly oba procesory PowerPC vylepšeny na 133 MHz (BeBox Dual603e-133 MHz). Celá BeBox produkce však byla zastavena na konci roku 1996, protože se mateřská firma rozhodla soustředit pouze na software a udělala uspěšný port svého systému BeOS na počítače PowerPC počítače Apple Macintosh. Celkově bylo prodáno asi 1000 počítačů BeBox Dual603-66 MHz a přibližně 800 vylepšených počítačů BeBox Dual603e-133 MHz.

BeBox s jedním PowerPC procesorem nebyl nikdy uveden na trh. Jeho základní deska nabízela dvě klasické sběrnice PCI/ISA (3 + 5), akceptovala levné PC karty a plně ovládala tradiční přenosové normy EIDE a Fast-SCSI 2. Celý BeBox, včetně režimu BusMastering a DMA, byl vyladěn pro náročné víceprocesorové prostředí. Paměť RAM, která byla tvořena normálními SIMM moduly, mohla mít velikost až 256 MB. Vzadu byly k dispozici dva porty pro joystick a čtyři vysokorychlostní sériové porty. Navíc byly k dispozici dva oddělené MIDI kanály a kvalitní 16bitový stereo systém.

Firma Be Inc. sama prohlásila, že tyto počítače jsou určeny pro uživatele, kteří používají aplikace na zpracování digitálního audia i videa, špičkové aplikace pro zpracování obrazu, trojrozměrné aplikace (hry) a moderní komunikaci.

## [editovat] Externí linky

- Česká recenze systému BeOS 4.5.2

| Tento článek o počítačích je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/e/b/BeBox_b4ca.html“

Kategorie: Počítačové pahýly | Počítače | Hardware

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Català
- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- Interlingua
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Português
- Svenska