# Cylinder Head Sector

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

CHS (Cylinder Head Sector) česky válec (stopa), hlava (povrch) a sektor je starší způsob adresování sektorů pro přístup k pevným diskům počítačů. U nejstarších disků do kapacity cca 100MB odpovídala geometrie disku (počet válců, hlav a sektorů na stopu) adresaci pomocí CHS. Protože se u disků vyšších kapacit již nepoužívá konstantní počet sektorů na stopu, aby se lépe využila plocha disku, geometrie CHS ztrácí svůj původní význam.

Další a důležitější je omezení kapacity disků adresovaných metodou CHS. Původně navržená struktura dat pro služby BIOSu IBM PC nepočítala s disky větší kapacity než cca. 100 MB, bylo původně navrženo omezení na 1024 válců, 256 hlav (povrchů) a 64 sektorů dané rozsahem parametrů služeb BIOSu. Pro dosažení adresování disků vyšších kapacit (>120 MB) již není rozsah 1024 válců a 64 sektorů na stopu postačující a proto elektronika disků vyšších kapacit přemapovávala počet válců na vyšší počet hlav a dosažitelná kapacita byla cca 8 GB.

CHS adresování je u moderních disků nahrazeno modernějším adresováním LBA, které čísluje sektory na disku lineárně a není třeba znát geometrii disku (jejíž znalost nemá u moderních disků žádný význam).

| Tento článek o počítačích je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/y/l/Cylinder_Head_Sector_d342.html“

Kategorie: Počítačové pahýly | Hardware

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- 日本語
- Polski