# 2.5G

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Standardy mobilních telefonů
0G

- PTT
- MTS
- IMTS
- AMTS
- AMR

0.5G

- Autotel/PALM
- ARP

1G

- NMT
- AMPS

2G

- GSM
- iDEN
- D-AMPS
- cdmaOne
- PDC

2.5G

- GPRS

2.75G

- CDMA2000 1xRTT
- EDGE
- EGPRS

3G

- W-CDMA
  - UMTS
  - FOMA
- CDMA2000 1xEV
- TD-SCDMA

3.5G

- HSDPA

3.75G

- HSUPA

4G

2.5G je standard bezdrátové telefonní technologie mobilního telefonu na půl cesty mezi 2G a 3G standardy. Pojem „dvou a půltá generace“ se používá pro popsání systému 2G, který obsahuje navíc paketově-přepínanou komunikaci.

Pojmy „2G“ a „3G“ jsou oficiální, zato „2.5G“ není. Používá se pouze pro účely marketingu. Setkáte se s ním ovšem běžně v odborné literatuře.

2.5G poskytuje částečnou podporu 3G (je paketově-přepínaný) a může používat některou z existujících 2G infrastruktur v GSM a CDMA sítích.

Obecně známou technologií 2.5G je GPRS. Některé protokoly, jako např. EDGE pro GSM a CDMA2000 1x-RTT pro CDMA se sice oficiálně zařazují do služeb „3G“ (protože mají přenosovou rychlost větší než 144 kbitu/sekundu), ale v praxi se většina z nich považuje za služby 2.5G (občas se ve spojitosti s EDGE setkáte s označením 2.75G), a to protože jsou několikrát pomalejší než „pravé“ služby 3G.

V praxi tedy existují dvě sítě - hlasová GSM a datová GPRS. To je rozdíl oproti právě zaváděným sítím třetí generace (3G), ve kterých existuje jediná síť používaná pro přenos hlasu i dat.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../2/2E/5/2.5G_90b5.html“

Kategorie: Standardy | Telefonie | Standardy mobilních telefonů | Telekomunikace

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- English
- Polski
- Svenska
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文