# Curtiss SB2C Helldiver

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Curtiss SB2C Helldiver
Curtiss SB2C Helldiver
Typ: | Palubní střemhlavý bombardér
Výrobce: | Curtiss-Wright Corporation
Konstruktér: | Raymond Blaylock
První let: | 18. prosince 1940
Zaveden: | 11. listopadu 1943
Hlavní uživatel: | US Navy USAAF
Výroba: | 1940-1945
Vyrobeno: | 7140 ks

Curtiss SB2C Helldiver byl nástupcem letounu Douglas SBD Dauntless. První prototyp vzlétl již roku 1940. Jeho výroba se však pozdržela a tak první sériové stroje začaly být bojově používány až v roce 1943. Kladem Helldiverů byl silný motor a možnost nést větší množství bomb, jeho záporem byly problémy s ovládáním. Celkem bylo vyrobeno 7140 kusů.

Stroje byly užívány zejména v bojích v Tichomoří, ale i na jiných bojištích, kde působily letadlové lodě USA a Velké Británie. Po druhé světové válce byly nepotřebné letouny dodávány do mnoha států (např. Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko, Thajsko).

## [editovat] Technické údaje

- Funkce: střemhlavý bombardér
- Výrobce: Curtiss-Wright Corporation
- Pohon: 1x motor Wright R-2600-20
- Výkon 1877 hp
- Rozpětí: 15,16 m
- Délka: 11,18 m
- Výška: 4,01 m
- Plocha křídel: 39,20 m2
- Hmotnost prázdná: 4784 kg
- Hmotnost max.: 7537 kg
- Rychlost: 475 km/h
- Dostup: 8900 m
- Dolet: 3100 km
- Výzbroj: 2x 20mm kanón, 2x 12,7mm kulomet, 907 kg bomb
- Posádka: 2

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu:
Curtiss SB2C Helldiver

| Tento článek o letectví je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../c/u/r/Curtiss_SB2C_Helldiver_5c9c.html“

Kategorie: Letecké pahýly | Americké bombardéry

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski