# BER

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek z oblasti informatiky potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vhodně vylepšíte. Inspiraci k vylepšení lze hledat v radách na stránce Vzhled a styl, případně na diskusní stránce článku.

Chybovost - vyjádřujeme četností chyb - dána poměrem chybně přenesených elementů digitálního signálu k celkovému počtu přenesených elementů

Obecně se v praxi zjišťuje - chybovost bitová (symbolová) - chybovost znaková - chybovost bloková

## [editovat] Bitová chybovost - BER

Bitová chybovost BER (Bit Error Rate) je definována poměrem chybně přijatých bitů bE ku celkovému počtu přijatých bitů za určitou dobu měření.

BER = bE/(vp*t) [ ─; bit; bit/s; s ] kde vp je přenosová rychlost a t je celková doba měření.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/e/r/BER_d3e4.html“

Kategorie: Telekomunikace

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Italiano