# AVR

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

AVR procesor.

AVR®s je označení pro rodinu 32-bitových RISC mikroprocesorů z produktů korporace Atmel.

## [editovat] Historie

Za celým zrodem AVR stojí dva studenti z Norského technického institutu se jmény Alf-Egil Bogen a Vegard Wollan. Na trhu se pak tyto mikroprocesory začali objevovat od roku 1997.

## [editovat] Programování

Rozmístění programovacích pinů (plošný spoj).
Rozmístění programovacích pinů (programátor).

K naprogramování AVR mikroprocesoru je nutný AVR programátor a příslušný software pro kompilaci programového kódu do strojového kódu. Nejčastěji se používá nástroj vyvynutý firmou Atmel a to program "AVR studio". V tomto programu lze pak tvořit za pomocí GNU Assembleru, C++ program který po kompilaci je skrze programátor nahrán do programové paměti mikroprocesoru. K naprogramování mikroprocesoru je možno využít několik rozdílných programátorů, nejčastěji však:

- STK500
- AVR Prog
- The Dragon (USB)
- JTAG (IEEE 1149.1)

## [editovat] Externí odkazy

- AVR projekty a manuály.

| Tento článek o elektronice je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/v/r/AVR_8d6f.html“

Kategorie: Elektronické pahýly | Elektrotechnika

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- 日本語
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Svenska
- Türkçe