# AMX 30 AuF1

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

AMX-30 AuF1
AMX-30 AuF1
Základní charakteristika
Posádka | 4 (velitel, řidič, střelec, nabíječ)
Délka | 10,23 m
Šířka | 3,1 m
Výška | 3,17 m
Hmotnost | 43,5 t
Pancéřování a výzbroj
Pancéřování | 80 mm - 100 mm
Hlavní zbraň | 155mm GCT houfnice
Sekundární zbraně | 12,7mm kulomet
Pohon a pohyb
Pohon | Hispano-Suiza HS-110 680 k (507 kW)
Odpružení | torzní tyče
Max. rychlost | 60 km/h (na silnici)
Poměr výkon/hmotnost |
Dojezd | 500 km (nafta) 420 km (benzín)

AMX 30 AuF1 (Automoteur modèle F1) je francouzská samohybná houfnice postavená na podvozku tanku AMX 30. Její vývoj probíhal v 70. letech 20. století.

AMX 30 AuF1 je či byla ve výzbroji armád Francie, Saúdské Arábie a Iráku. V řadách irácké armády se účastnila Irácko-íránské války v 80. letech.

V současnosti (2006) slouží u francouzské armády 400 kusů AMX 30 AuF1. I když je těžší než AMX-30, uchovává si AuF1 podobnou míru pohyblivosti. Během 45 sekund může vystřelit 6 nábojů.

AMX 30 AuF1 byly součástí francouzského kontingentu sil IFOR během obležení Sarajeva. Pomáhaly umlčet dělostřelecké pozice bosenskosrbských sil obléhajících město.

## [editovat] Fotogalerie

AuF1 poblíž Sarajeva | Baterie AuF1 poblíž Sarajeva s dodatečnou ochranou betonem | Zadní část věže | AuF1 na veletrhu

Wikimedia Commons nabízí multimediální obsah k tématu
AMX 30 AuF1

| Tento článek o bojovém vozidle je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../a/m/x/AMX_30_AuF1_330e.html“

Kategorie: Pahýly o bojových vozidlech | Samohybná děla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Français
- Italiano
- Polski