# Bell X-2

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bell X-2
Bell X-2 po nepovedené přistání po prvním klouzavém letu v roce 1952
Typ: | raketoplán
Výrobce: | Bell Aircraft Corporation
První let: | 1952

Bell X-2 Starbuster bylo americké experimentální letadlo určené pro výzkum letových vlastností v oblasti rychlostí Mach 2 až 3.

## [editovat] Zrod projektu

Po zdárném překonání rychlosti zvuku letounem Bell X-1, se zdálo, že konstruktérům nestojí prakticky nic v cestě. Stačí jen letouny průběžně osazovat stále silnějšími motory, které budou letoun hnát stále vyšší rychlostí. Opak byl však pravdou. Samotný letoun Bell X-1 byl navržen především s použitím znalostí z rychlých letounů druhé světové války a jeho design a konstrukce působily už od počátků obrovské problémy a jeho samotná pilotáž byla skoro na hranici lidských možností. Inženýři už v období druhé světové války pozorovali znepokojující jev – okolo rychlosti 800 km/h a v některých případech ještě menších, se dostavují problémy ve formě kmitání, letoun začne „padat na nos“, přičemž vodorovné ocasní plochy se stávají téměř neúčinnými. Kmitání se při vzrůstající rychlosti dále zvyšuje, až naruší integritu samotného stroje, který se za letu rozpadá. Tyto problémy, které měly na svědomí životy mnoha pilotů, dávaly prostor ke spekulacím, zda je vůbec možné rychlost zvuku překonat. Až poválečný výzkum oblasti vysokých rychlostí, za přispění ukořistěných dat z výzkumů německých konstrukčních kanceláří přinesl závěry, podle nichž se řídí konstruktéři nadzvukových strojů dodnes. Zvyšování rychlosti letounu nelze docílit pouze velmi silným motorem, ale v zájmu ovladatelnosti je třeba hledat i vhodné aerodynamické řešení konstrukce letounu jako celku.

Ovladatelnost a stabilita letounu, letícího supersonickou rychlostí, byla pouze jedním z hlavních problemů. Při rychlostech přibližujících se Mach 3, se také začala projevovat tzv. „tepelná bariéra“, tedy nadměrné ohřívání draku letounu způsobené třením vzduchu. Za těchto podmínek se dále nedají používat běžné slitiny hliníku, jak bylo do té doby pro konstrukci letadel zvykem. K ověření vymodelovaných teorií a nalezení schůdných řešení, byl zadán projekt X-2, čili letounu dosahujícího rychlostí Mach 3 a více.

## [editovat] Testování

Konstrukční kancelář Bell přišla s letounem vyrobeným z oceli a nikl-měděných slitin, šípovým křídlem a poháněným dvoukomorovým raketovým motorem XLR 25 o tahu 11 až 67 kN. 27. června 1952 provedl testovací pilot Jean „Skip“ Ziegler první, zkušební klouzavý let, při kterém byl X-2 vypuštěn z modifikovaného bombardéru B-50. Tento letoun byl posléze ztracen při explozi v roce 1953. První motorový let provedl Frank K. „Pete“ Everest 18. listopadu 1955. Při svém devátém letu ke konci července 1956, vytvořil nový rychlostní rekord Mach 2,87 (3 050 km/h). X-2 splňoval to, co se od něj očekávalo, i když ne zcela dostatečně. Piloti ve vysokých rychlostech hlásili, že ovládání letounu je jen velmi málo účinné. Následující simulace a testy ve větrném tunelu, kombinované s nashromážděnými letovými daty jim daly plně za pravdu a ukazovaly, že letoun je velmi nestabilní při rychlostech blížících se Mach 3. I přes problémy s ovládáním letounu byla nashromážděná data pro NASA tak cenná, že se pokračovalo ve výzkumu i nadále, což mělo později tragické důsledky.

## [editovat] Tragédie

Pro další testy byli povoláni dva mladí piloti, kapitáni Iven C. Kincheloe a Milburn G. „Mel“ Apt. Dne 7. září 1956 se Kincheloe stal vůbec prvním pilotem na světě, který vystoupal do výšky 30 500 m (100 000 stop), když dosáhl nejvyšší letové hladiny 38 466 m (126 200 stop). Jen dvacet dní nato, ráno 27. září, seděl v kokpitu letounu jeho kolega Mel Apt. Byl poučen o tom, aby sledoval optimální, předem vypočítanou letovou hladinu a také aby se vyhnul jakýmkoliv větším snahám o manévrování při rychlosti nad Mach 2,7. Po odpoutání od nosiče zaletěl naprosto precizní letovou stopu a stal se prvním mužem, který překonal Mach 3, když dosáhl rychlosti Mach 3,2 (3 370 km/h) v 19 960 metrech. Let byl do teto chvíle absolutním triumfem, leč v následujících vteřinách se zvrhl v tragédii, která měla pro celý program X-2 nedozírné následky. Z neznámého důvodu, krátce poté co dosáhl maximální rychlosti, se Apt rozhodl pro obrat, i když měl letoun rychlost ještě nad Mach 3. Možná proto, že si mladý pilot neuvědomil rozdíl mezi skutečnou a vzdušnou rychlosti, možná se bál, že je příliš daleko od letiště. X-2 se zcela vymkl kontrole a naprosto neovladatelný se zřítil na zem v sérii vývrtek. Ve stínu tragédie se Národní letecký úřad rozhodl celý program ukončit.

Přestože byl celý program postižen touto tragédií, poskytl cenná data v oblasti aerodynamiky vysokých rychlostí a položil důležitý základ pro program X-15, který byl spuštěn tři roky poté.

Byly vyrobeny dva letouny. Celkem bylo uskutečněno 20 letů (7 klouzavých, 13 motorových).

## [editovat] Specifikace (X-2)

#### [editovat] Technické údaje

- Posádka: 1
- Délka: 11,5 m
- Rozpětí: 9,8 m
- Výška: 3,6 m
- Prázdná hmotnost: 5600 kg
- Vzletová hmotnost: 11300 kg
- Pohon: raketový motor Curtiss-Wright XLR25 o tahu 67 kN.

#### [editovat] Výkony

- Maximální rychlost: 3370 km/h
- Dostup: 38466 m

Bell Aircraft Corporation / Bell Helicopter Textron
Bojová letadla: YFM-1 • P-39 • P-59 • P-63 • XP-77 • XP-83 Experimentální letadla: X-1 • X-2 • X-5 • X-22 • XV-3 • XV-15 • 533 Komerční helikoptéry: 47 • 204 • 205 • 206 • 210 • 212 • 214 • 222 • 230 • 407 • 412 • 417 • 427 • 429 • 430 Vojenské helikoptéry: H-13 • UH-1 • 207 • 209 • AH-1 • 309 • YAH-63 • OH-58 • ARH-70

Konvertoplány: V-22 • Bell/Agusta BA609 • Bell Eagle Eye

Experimentální letouny letectva USA

- Bell X-1
- Bell X-2
- Douglas X-3 Stiletto
- Northrop X-4 Bantam
- Bell X-5
- Convair X-6
- Lockheed X-7
- Aerojet General X-8
- Bell X-9 Shrike
- North American X-10

- Convair X-11
- Convair X-12
- Ryan X-13 Vertijet
- Bell X-14
- North American X-15
- Bell X-16
- Lockheed X-17
- Hiller X-18
- Curtiss-Wright X-19
- Boeing X-20 Dyna-Soar

- Northrop X-21
- Bell X-22
- Martin-Marietta X-23
- Martin-Marietta X-24
- Bensen X-25
- Schweizer X-26 Frigate
- Lockheed X-27
- Pereira X-28 Sea Skimmer
- Grumman X-29
- Rockwell X-30

- Rockwell-MBB X-31
- Boeing X-32
- Lockheed Martin X-33
- Orbital Sciences X-34
- Lockheed Martin X-35
- McDonnell Douglas X-36
- Boeing X-37
- X-38
- X-39 – reservováno
- Boeing X-40

- X-41 Common Aero Vehicle
- X-42 Pop-Up Upper Stage
- Boeing X-43
- Lockheed Martin X-44 MANTA
- Boeing X-45
- Boeing X-46
- Northrop Grumman X-47 Pegasus
- Boeing X-48
- Sikorsky Piasecki X-49
- Boeing X-50
- Boeing X-51

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/e/l/Bell_X-2_13a6.html“

Kategorie: Pokusná letadla

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Español
- Italiano
- 日本語
- Polski
- 中文