# Bimetal

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

konstrukce bimetalického teploměru

Bimetal je odborný výraz, kterým se označuje pásek ze dvou kovů o různých tepelných roztažnostech. Kovy jsou navzájem pevně spojeny (např. slisovány nebo spojeny plošným svarem). Při ohřívání nebo ochlazování dochází na různých stranách pásku k různému rozpínání kovů, to zapříčiní definovatelné prohnutí dvouvrstvého pásku. Přičemž vrstva kovu z materiálu s větší tepelnou roztažností se označuje jako aktivní a vrstva s menší tepelnou roztažností jako pasivní.

Rozlišujeme dvě základní skupiny bimetalů (dvojkovů) podle materiálu aktivní části:

- a) z čistého kovu nebo ze slitiny neželezných kovů
- b) ze slitiny železa s jiným neželezným kovem

Bimetal je využíván v těchto aplikacích:

- elektrický termostat (například v žehličce)
- termostatický ventil (mechanické ovládání průtoku média v závislosti na teplotě)
- elektrický jistič (zahřeje se průchodem elektrického proudu a rozepne)
- teploměr (ohyb pásku je mechanicky převeden na pohyb ručičky přístroje)

| Tento fyzikální článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../b/i/m/Bimetal.html“

Kategorie: Měřicí přístroje | Termika | Fyzikální pahýly

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Français
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Slovenčina