# 10Base2

### Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Internetové protokoly
Aplikační vrstva

- BitTorrent
- DNS
- DHCP
- FTP
- HTTP
- HTTPS
- IMAP
- IRC
- NNTP
- NTP
- POP3
- RTP
- SIP
- SMTP
- SNMP
- SSH
- Telnet
- Websphere MQ

Transportní vrstva

- DCCP
- IL
- RUDP
- SCTP
- TCP
- UDP

Síťová vrstva

- ARP
- IPv4
- IPv6
- RARP

Linková vrstva

- Ethernet
- FDDI
- PPP
- Token ring
- Wi-Fi

Fyzická vrstva

- 10Base2
- 10Base-T
- EIA-422
- EIA-485
- RS-232
- RS-449

10Base2 (také často nazýván jako tenký ethernet) je standard sítě Ethernet založený na tenkém koaxiálním kabelu s rychlostí přenosu 10 Mbit/s a vzdáleností mezi uzly maximálně 185 metrů. Používá sběrnicovou topologii a tenký 50 Ω koaxiální kabel (RG-58). Oba konce koaxiálního kabelu musí být zakončeny zakončovacím rezistorem (tzv. terminátorem) o stejné impedanci jako je vlnová impedance koaxiálního kabelu. K připojení jednotlivých uzlů se používá odbočka tzv. BNC-T konektor, ke kterému je přímo připojena síťová karta. Pro přístup ke sdílenému přenosovému médiu (sběrnici) se používá metoda CSMA/CD.

10BASE2 terminátor | 10BASE2 kabel se zakončujícím BNC konektorem | 10BASE2 kabel s průchozím BNC T-konektorem | 10BASE2 terminátor
EAD přípojka

| Tento článek o počítačích je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte.

Citováno z „http://cs.wikipedia.org../../../1/0/b/10Base2_74d9.html“

Kategorie: Počítačové pahýly | Počítačové sítě

##### Views

- Článek
- Diskuse
- Aktuální verze

##### Hledání

##### V jiných jazycích

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- Polski
- Português
- Русский